Российская Федерация

Новгородская область Новгородский район

Администрация Савинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 23.03.2015 №108

дер. Савино

Об утверждении перечня

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

В соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г №39), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов Савинского сельского поселения.
2. Опубликовать Постановление в районной газете «Звезда».

Глава Администрации Савинского

сельского поселения А.В.Сысоев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлениюАдминистрации Савинского сельского поселенияот 23.03.2015 года №108 |

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**первичных средств пожаротушения**

**для индивидуальных жилых домов Савинского сельского поселения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Средство пожаротушения | Количество (штук) |
| 1234567891011 | ОгнетушительЛомБагорВедроАсбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючих материалов)Лопата штыковаяЛопата совковаяВилыЕмкость для хранения воды объемом 0.2 куб. м.Ящик с пескомТопор | 1 (один)\*1 (один)1 (один)1-2 (одно - два)\*\*1 (один)\*\*\*1 (один)1 (один)1 (один)\*\*\*\*1 (один)1 (один)1 (один) |

Примечание:

\* Выбор огнетушителя следует производить в зависимости от его огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара, горючих веществ и материалов. Класс А – пожары твердых материалов, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина). При выборе огнетушителя следует учитывать климатические условия. При тушении пожара класса А огнетушители должны иметь заряды – порошок АВС(Е). Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров. Огнетушитель на водной основе в зимнее время должен храниться в теплом помещении. Огнетушитель приобретается собственниками жилых домов: 1 огнетушитель на 5 домов.

\*\* Количество ведер определяется объемом и площадью жилого дома.

\*\*\* Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючих материалов) рекомендуется хранить в металлическом футляре с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать. Размер полотна должен быть не менее 1х 1 м и предназначаться для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха.

\*\*\*\* Вилы должны иметься в хозяйстве, где имеются запасы грубых

 кормов (сено, солома).

1. При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах – не должно препятствовать эвакуации людей.
2. Бочки для хранения воды должны иметь объем 0.2 куб. м. и комплектоваться ведрами.
3. Ящики с песком должны иметь объем 0.5 куб. м. и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечить удобное извлечение песка и исключить попадание осадков.
4. Использование первичных средств пожаротушения, не связанное с тушением пожара, запрещается.